PID

- Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet “https://pronterface.fr.uptodown.com/windows/telecharger”

- Installer sur le PC

Connexion :

- Machine éteinte.

- “Pronterface” éteint.

- Débrancher carte micro sd, SD ou clé USB (selon les imprimante 3D).

- Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D.

- L'écran de l'imprimante va s'allumer.

- Quand l'écran est allumer (comme au démarrage normale).

- Allumer “pronterface”.

- Choisissez le “port : 'x'” est la “connexion (115200)”.

- Clic sur “connect”.

- Vous aurez dans la fenêtre de droite, les lignes de commandes qui vont apparaitre.